聲霸卡 16 讀我檔案
==================

這個檔案包含了補充手冊的附加資訊。
請在安裝之前閱讀所有的章節。

這個檔案包含了以下章節﹕

      1. 安裝。
      2. 解除安裝。
      3. DOS 環境設定。
      4. Windows 95 DOS 提示下的 DOS 音效驅動程式支援。
      5. 線上輔助說明。
      6. MSDOS 模式下的 BLASTER 設定值。
      7. 全雙工的設定狀態。
      8. 音樂聲軌。
      9. 版權宣告。

1.   安裝

      整個安裝程式選項需要大約 6MB 的硬碟空間，外加 2MB 的工作空間。
      如果磁碟機是壓縮形式，可能會需要更多的空間。

2.    解除安裝

       在解除安裝套裝軟體前，應確保所有的聲霸卡 16 應用程式已關閉。
       解除安裝過程中，任何正在執行的聲霸卡 16 應用程式將不會被刪除
       。此外，起始軟體安裝後，新增到聲霸卡 16 目錄中的檔案將不會被
       解除安裝過程所刪除。您需要在解除安裝過程完成後，手動刪除這些檔案
       。

       由於在Windows目錄下的部份檔案會由其他的應用程式所分享。此時解除安
       裝的程式在刪除這一類的檔案之前會出現提示,除非你非常確定這些檔案
       不會再由Windows所使用,否則你應該選擇不要刪除這一類的檔案。


3.     DOS 環境設定

        一些現有的 DOS 程式要求在 MIDI 和 SOUND 環境下工作。啟動程式將
        在 AUTOEXEC.BAT 檔案的開始處新增 SET MIDI 和 SET SOUND 環境行。

4.    Windows 95 DOS 框下的 DOS 音效驅動程式支援。

       一些 DOS 應用程式是與 Creative 的聲霸卡發展套件同時發展的。這些
       應用程式要求載入低等級 DOS 音效裝置驅動程式。要載入 DOS 音效驅動
       程式，您需要將以下行新增到 CONFIG.SYS 檔案中﹕

       DEVICE=C:\<dir>\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=O /BLASTER=A:220 I:5 D:1 
                       H:5 /WIN95
       DEVICE=C:\<dir>\DRV\CTMMSYS.SYS

       備註﹕

       a. <dir> 是音效軟體所處的聲音目錄。

       b. /BLASTER 參數是指聲霸卡基底 I/O 連接埠位址（A）、岔斷要求
         （I）、低 8 位元 DMA 通道（D）和高 16 位元 DMA 通道（H）。

       c. /BLASTER 參數中的設定必須與 Windows 95 組態的實際設定相符
          合。若要找出實際設定，請進入 Windows 95 DOS 框並鍵入 SET，
          在 DOS 提示符下按〈Enter〉鍵。其中將顯示以下一行﹕

                BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6

      A, I, D 和 H 後的值是用於 /BLASTER 參數的實際設定。

      為了幫助您設定 DOS 音效驅動程式，我們已在聲音目錄中準備了一個
      CONFIG.TXT文字檔案。這個文字檔案包含以上行，用以指定 DOS 音效驅
      動程式。文字檔案中的聲音目錄經安裝程式更新，您只需要更新 
      /BLASTER 參數並將該行複製到 CONFIG.SYS 檔案中。

5. 線上輔助說明

    為了方便您在使用所附的應用程式時, 可以方便地得到更多的訊息, 我們編
    譯了一套線上輔助說明。 您可以在音效卡的程式群組中找到這些文件。 使用
    方式非常容易,祗要在視窗95中按下開始鍵, 選擇"程式集", 找到 "Sound 
    Blaster 16" 的項目, 開啟並選擇 "如何使用...." 即可。 其中 "...."
    表示欲求助的程式名稱。

6. MSDOS 模式下的 BLASTER 設定值

   當您使用隨插即用的工具程式更改音效卡上的硬體設定時, 在 MS-DOS 模式下
   的 BLASTER 環境變數將會在您重新啟動系統時才會生效。

   無論如何, 如果您要在不重新啟動系統下執行 MS-DOS 模式時, 您必須執行
   CTCM.EXE (您可以在視窗的目錄下找到這個檔案)。  這個程式能夠讓 
   BLASTER  環境變數的設定符合實際硬體的設定。

7. 全雙工的設定狀態

   您的音效卡已經支援全雙工的錄音與播放能力。 無論如何, 若您要完全使用到
   這項功能, 請確定您已遵守下述的規則:

   a. 同時開啟錄音及放音的功能.  
   b. 對兩種功能使用相同的取樣頻率.
   c. 在對一個聲音檔放音及錄音時, 此聲音檔必須未經壓縮處理, 例如 Pulse 
      Code Modulation (PCM)。
   d. 如果您在處理過程中有速度太慢的情況發生時, 請降低錄音及放音的取樣
      顏率。

   注意: 全雙工及 DirectSound 在一起執行時會有不相容的情況發生, 若您啟
              動全雙工的功能時,  DirectSound 可能無法使用。

8. 音樂聲軌

   以下列出光碟片所包含的音樂聲軌資料:

       聲軌  2      Aria
       聲軌  3      Beethoven: 5th Symphony
       聲軌  4      Mozart: Magic Flute Opera
       聲軌  5      Sound Blaster
       聲軌  6      Bukitimah
       聲軌  7      Streetwise
       聲軌  8      Gemalan
       聲軌  9      Piano Jam
       聲軌  10    Sketch3
 

9. 版權宣告

    MS-DOS, MS-DOS, Windows, 及 Windows 的標識為 Microsoft Corporation 
    的註冊商標。 其他所列出的產品名稱及品牌分別為其他各該公司所有的商
    標和註冊商標。


                                   **********  讀  我  檔  案  結  束  **********


